## ДО

## ХЕФЕСТ - ПЛОВДИВ ЕООД

Гр. Пловдив

**О Ф Е Р Т А**

**От:………………………………………………………..**

(наименование на кандидата)

за участие в процедура за избор с публична покана с предмет:

**Внедряване на иновация в бизнес процесите чрез закупуване на следните ДМА:**

**ОП 1 - Тръбоогъваща машина - 1 бр.**

**ОП 2 - Полуавтоматична лентоотрезна машина - 1 бр.**

**ОП 3 - Машина за лазерно рязане - 1 бр.**

**ОП 4 - Машина за лазерно заваряване - 1 бр.**

**ОП 5 - Хидравличен абкант - 1 бр.**

**ОП 6 - Заваръчно оборудване - 1 бр.**

с адрес: ……………………..,

тел.:……………., факс: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-mail: ……………….

регистриран по ф.д. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. по описа на …………….. съд,

ЕИК /Булстат: …………………………,

Представлявано…………………, в качеството му на ……………………

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,**

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура за определяне на изпълнител с предмет:

**Внедряване на иновация в бизнес процесите чрез закупуване на следните ДМА:**

**ОП 1 - Тръбоогъваща машина - 1 бр.**

**ОП 2 - Полуавтоматична лентоотрезна машина - 1 бр.**

**ОП 3 - Машина за лазерно рязане - 1 бр.**

**ОП 4 - Машина за лазерно заваряване - 1 бр.**

**ОП 5 - Хидравличен абкант - 1 бр.**

**ОП 6 - Заваръчно оборудване - 1 бр.**

Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в нормативноустановения срок.

Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ подизпълнители. ще ползваме/няма да ползваме

Предлагаме срок за изпълнение на предмета на процедурата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ календарни дни/месеца, считано от датата на подписване на договора за изпълнение.

Декларираме, че представената от нас оферта е валидна до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (посочва се срокът, определен от бенефициента в публичната покана).

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

Относно изискванията и условията, свързани с изпълнението на предмета на настоящата процедура, ще изпълним следното:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Изисквания и условия на**  **ХЕФЕСТ - ПЛОВДИВ ЕООД** | **Предложение на кандидата** | **Забележка** |
| Изисквания към изпълнението и качеството на стоките:  **Внедряване на иновация в бизнес процесите чрез закупуване на следните ДМА:**  **ОП 1 - Тръбоогъваща машина - 1 бр.**  **Минимални технически и функционални характеристики:**   * Минимален радиус на огъване – два пъти диаметъра на тръбата; * Максимални диаметри за огъване на тръби - до 42 mm; * Радиус на огъване от R10 mm до R260 mm; * Максимален ъгъл на огъване - 210*°*   **Допълнителни технически и функционални характеристики.**   * Скорост на огъване ≥ 1,64 rpm; * Микропроцесор с възможност за програмиране на 30 основни програми с по 9 различни ъгли на огъване; * Електронен контрол на спиране на двигателя и защита от претоварване; * Бърза смяна на форми и контра-форми;   **ОП 2 - Полуавтоматична лентоотрезна машина - 1 бр.**  **Минимални технически и функционални характеристики:**   * Мощност на хидравличния мотор 0.37 kW * Размер на лентата 3200x27x0.9 мм * Хидравлично менгеме * Капацитет на рязане ф300   **Допълнителни технически и функционални характеристики:**  **-** Скорост на задвижване на лентата мин. 38-77 м/мин  - Четка за почистване на стружките  - Ограничител на материала.  - Отвор на менгемето мин. 400 мм  - Автоматичен стоп при скъсана лента  **ОП 3 - Машина за лазерно рязане - 1 бр.**  **Минимални технически и функционални характеристики:**   * Зона на рязане 2000х6050 * Фибро лазерен източник 6 kW * Филтърна система * Комплект компресор, филтър, изсушител и ресиивер за рязане със сгъстен въздух до 3 мм черна стомана и 4 мм неръждаема * Стабилизатор на напрежението * Дебелини на рязане: Черна стомана – до 25 mm; Неръждаема стомана – до 20 mm   **Допълнителни технически и функционални характеристики:**   * Наличие на 2 автоматично сменяеми маси; * Напълно затворена предпазна кабина; * авиационни алуминиеви релси на рамата на машината; * сегментирано изсмукване на димните газове от работната маса; * Автоматична система за смазване   **ОП 4 - Машина за лазерно заваряване - 1 бр.**  **Минимални технически и функционални характеристики:**   * Мощност на източника 2000W * Лазерна заваръчна глава с приставки за рязане и почистване * Воден охладител * Капацитет на заваряване: неръждаема стомана ≤7mm; въглеродна стомана ≤7mm; поцинкована ламарина ≤6mm; алуминий ≤4mm   **Допълнителни технически и функционални характеристики:**  - Входяща мощност на машината: 9500W/25A  - Дължина на вълната на лазера: 1080±5nm;  - Диаметър на влакното: 50μm;  - Оптична дължина на влакното:10m;  - Честота на модулация: 1-20,000HZ  **ОП 5 - Хидравличен абкант - 1 бр.**  **Минимални технически и функционални характеристики**   * Капацитет 100 t. * Работна дължина 3 100 mm * CNC управление * Моторизирана антидеформационна маса * Задни ограничители - 4бр- X, R, Z1,Z2 * Лазерна защита   **Допълнителни технически и функционални характеристики:**   * Хидравлични цилиндри, произведени от монолитен блок; * Наличие на 15“ Touch Screen мулти-функционален подвижен контролен панел; * Възможност на управление на 7 оси от CNC контролера на машината; * Електрически компоненти с вентилация на ел.таблото   **ОП 6 - Заваръчно оборудване - 1 бр.**  **Минимални технически и функционални характеристики**   * Импулсен заваръчен токоизточник * мултипроцесен токоизточник с максимален ток - 420 A * Заваръчни процеси- РЕДЗ, ВИГ- DC, МИГ/МАГ, Импулсен МИГ, Тръбни телове, Рубене * охлаждане на горелката – водно * Брой задвижващи телоподаващи ролки - 4 бр. * Възможност за смяна на заваръчната програма от горелката   **Допълнителни технически и функционални характеристики:**  - Скорост на телоподаване:1,5 – 22 м/мин  - Заваръчен ток при ПВ% (40°C):420 А / 33.5 Vdc / 100%  - Запаметяване на програми: 49бр.  - Дисплей за заваръчния ток и напрежение  - USB порт за трансфер на програми и сваляне на заваръчни параметри |  |  |
| **Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка (ако е приложимо):**  ОП 1 - Тръбоогъваща машина - 1 бр.  12 (дванадесет) месеца  ОП 2 - Полуавтоматична лентоотрезна машина - 1 бр.  12 (дванадесет) месеца  ОП 3 - Машина за лазерно рязане - 1 бр.  24 (двадесет и четири) месеца за машината (без оптика и консумативи),  24 (двадесет и четири) месеца за източника (без лазерното влакно)  ОП 4 - Машина за лазерно заваряване - 1 бр.  12 (дванадесет) месеца  ОП 5 - Хидравличен абкант - 1 бр.  12 (дванадесет) месеца  ОП 6 - Заваръчно оборудване - 1 бр.  36 (тридесет и шест) месеца |  |  |
| **Изисквания към документацията, съпровождаща изпълнението на предмета на процедурата (ако е приложимо**):  Кандидатът следва да представи минимум следните документи:  - двустранно подписан от представители на двете страни приемо-предавателен протокол за напълно завършена доставка и въвеждане в експлоатация на доставената техника и оборудване;  - оригинална данъчна фактура за дължимата сума;  - инструкция за експлоатация;  - декларации за съответствие, ако е приложимо;  - гаранционни карти  - двустранно подписан от представители на двете страни протокол за проведено обучение на оператори на бенефициента.  Всички документи следва да бъдат представени на български език. |  |  |
| Изисквания към правата на собственост и правата на ползване на интелектуални продукти (ако е приложимо).  **Неприложимо** |  |  |
| Изисквания за обучение на персонала на бенефициента за експлоатация :  **Важи за всички ОП**  **Изпълнителят следва да проведе обучение за работа с доставеното оборудване на оператори на бенефициента за собствена сметка.** |  |  |
| Подпомагащи дейности и условия от бенефициента (ако е приложимо)**.**  **Неприложимо** |  |  |
| Други: **Неприложимо** |  |  |

При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и обхват, както следва:

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**І. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА**

**Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните цени:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | Описание на доставките/услугите/  дейностите/ строителството | К-во /бр./ | Единична цена в лева  (с изключение на процедурите с предмет услуги) | Обща цена в лева без ДДС (не се попълва при извършване на периодични доставки) |
| **1** |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |

**За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата процедура, общата цена[[1]](#footnote-1) на нашата оферта възлиза на:**

**Цифром:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Словом:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(*посочва се цифром и словом стойността без ДДС*)

**Декларираме, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда (за случаите, когато процедурата е за избор на изпълнител на договор за строителство).**

**ІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ**

Предлаганият от нас начин на плащане е, както следва:

ВАЖИ ЗА ВСИЧКИ ОП

**100% окончателно плащане от стойността на договора за доставка, в срок до 30 календарни дни от инсталиране и тестване на оборудването и след представяне на следните документи:**

**- двустранно подписан от представители на двете страни приемо-предавателен протокол за напълно завършена доставка и въвеждане в експлоатация на доставената техника и оборудване;**

**- оригинална фактура за дължимата сума;**

**- инструкция за експлоатация;**

**- декларации за съответствие, ако е приложимо;**

**- гаранционни карти;**

**- двустранно подписан от представители на двете страни протокол за проведено обучение на оператори на бенефициента.**

При разминаване между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде общата цена на офертата. В случай че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем единичната цена в съответствие с общата цена на офертата.

При несъответствие между сумата, написана с цифри, и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи.

Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи:

1. Декларация с посочване на ЕИК/Удостоверение за актуално състояние;
2. Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 .от Постановление № 4 на Министерския съвет от 11.01.2024 г.;
3. Доказателства за икономическо и финансово състояние (ако такива се изискват);
4. Доказателства за технически възможности и/или квалификация (ако такива се изискват);
5. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на процедурата и дела на тяхното участие (*ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители)*;
6. Документи по т. 1, 2 *,*3 и 4 за всеки от подизпълнителите в съответствие с Постановление № 4 на Министерския съвет от 11.01.2024 г. *(когато се предвижда участието на подизпълнители)*;
7. Други документи и доказателства, изискани и посочени от бенефициента в документацията за участие;

**ДАТА: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. ПОДПИС и ПЕЧАТ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(име и фамилия)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(длъжност на представляващия кандидата)

1. Не се посочва при извършване на периодични доставки. [↑](#footnote-ref-1)